**Neu: NovoLux Sektionaltor mit 60 mm Dämmung**

**Werth, Januar 2015** *Die bekannten NovoLux-Sektionaltore gibt es jetzt auch mit 60 mm starken, thermisch getrennten* *Alu-Paneelen. Sie sind überall dort erste Wahl, wo eine hohe Isolierung und Transparenz von zentraler Bedeutung sind. Ausgezeichnet durch ihre klare Form, vielfältige Funktion und einfache Montage.*

NovoLux-Sektionaltore kennt man als attraktive Designelemente anspruchsvoller Industrie- und Gewerbebauten. Die Tore bestechen vor allem durch ihre schmalen Profile und sorgen in Kombination mit den transparenten Füllungen für viel Licht im Innenraum. Jetzt sind die beliebten Tore noch leistungsfähiger: Ganz neu kommt NovoLux in einer Konstruktionsstärke von 60 mm und einer standardmäßigen Dreifachverglasung mit thermisch getrennten Isolierungsprofilen. Das garantiert eine hervorragende Wärmedämmung sowie schalldämmende Eigenschaften und verhindert die Kondenswasser-Bildung. Ideal geeignet überall dort, wo Licht, Sicht und ein konstantes Raumklima entscheidend sind.

Überzeugend auch die hohe Funktionalität: NovoLux ALU 60 mm wird standardmäßig in eloxiertem, puren Aluminium geliefert. Vielfältige Wunschfarben für die Paneele und fast unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten mit unterschiedlichsten Verglasungen in diversen Qualitäten, Farben und Transparenzgraden geben dem Planer aber viel Freiraum für eine ganz individuelle Gestaltung. Allen gemeinsam ist der hochwertige Look, beispielsweise durch die blickprägenden, serienmäßig eloxierten Aluminium-Glashalteleisten. Keine Selbstverständlichkeit im Branchenangebot.

**Download:** Diese und weitere Presseinformationen in Text und Bild finden Sie bitte unter: [www.novoferm.de/presse](http://www.novoferm.de/presse) ► Ordner: BAU

> Abdruck frei – Beleg erbeten – Foto: Novoferm <

**Kontakt für die Redaktion**

Novoferm Vertriebs GmbH

Heike Verbeek

Schüttensteiner Straße 26

46419 Isselburg (Werth)

Tel. (0 28 50) 9 10 - 4 35

Fax. (0 28 50) 9 10 - 6 00 4 35

Mail. heike.verbeek@novoferm.de